

	Checklist Machineveiligheid Glasboor
	Locatie machine:
	

	Naam machine:
	
	Bouwjaar machine:
	



	Onderwerp
	In orde: ja / nee / n.v.t.
	Benodigde actie (toelichting is schuingedrukt, bedoeld om de juiste maatregelen te bepalen)

	Bediening machine

	De teksten in en op de machine zijn in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten op de machine zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht.

	De teksten op het bedieningspaneel zijn duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten op de machine zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht.

	Het bedieningspaneel is op een veilige locatie geplaatst (geen aanrijd-, struikel- of uitglijdgevaar).
	
	Operators moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, zonder risico’s vanuit de werkomgeving (intern transport, struikelen over kabelgoten, oneffen vloeren etc). 

	De bediening van de machine is logisch uitgevoerd.
	
	De bediening van de machine moet logisch zijn (knop naar beneden correspondeert met deel machine naar beneden).

	
	
	

	Veiligheidsinformatie, instructie en pictogrammen

	Op de machine zijn de volgende gegevens (duidelijk leesbaar en onuitwisbaar) aangebracht: naam van de fabrikant en adres, CE-markering, serie- of typeaanduiding, serienummer (voor zover bestaand) en bouwjaar.
	
	Op de machine moet informatie (typeplaatje) zijn aangebracht waarop deze gegevens zijn aangebracht. Op een machine van na 1995 moet ook een CE markering zijn aangebracht. Overleg met de leverancier bij het ontbreken van de juiste gegevens. 

	Er is een duidelijke gebruiks-/ veiligheidsinstructie aanwezig bij de machine.
	
	Op of nabij de machine dienen de gebruiksinstructies beschikbaar te zijn. Tevens dienen veiligheidsinstructies beschikbaar te zijn. 

	Op de machine of in de veiligheidsinstructie is aangegeven (met pictogrammen) welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
	
	Op de werkinstructie en/of op de machine dient te worden aangegeven welke PBM moeten worden gedragen. Voor glasboormachines geldt over het algemeen: Snijbestendige werkkleding, snijbestendige nauwsluitende handschoenen (snijweerstand 3), veiligheidsbril, veiligheidsschoenen. Als gebruik wordt gemaakt van een laser, ook een waarschuwingspictogram voor een laser.

	
	
	

	Beveiligingen en alarmen

	Er is een voorziening nabij de boor om te voorkomen dat medewerkers spetters van koelvloeistof over zich heen krijgen of geraakt worden door glassplinters.
	
	Er moet worden voorkomen dat de bediener wordt geraakt door spetters van koelvloeistof en glassplinters. Dit kan door een metalen voorziening of een plexiglas ruitje om/voor de boor. 

	Klemmen (indien aanwezig) voor het klemmen van glas zijn veilig uitgevoerd? 

	
	De klem wordt middels een twee-fase bediening geklemd. De eerste fase levert een kracht van minder dan 150N (ongeveer 15 kg. druk). Bij de tweede fase, welke door de bediener wordt ingeschakeld, wordt het glas verder geklemd. De klem voor het glas kan beknelling opleveren voor de bediener. Door een twee fase bediening wordt de klem eerst met lichte kracht aangedrukt, waarna het door de bediener zelf met de bediening vast wordt gedrukt. Dit voorkomt letsel.

	Automatische of semi-automatische boormachines zijn voorzien van een beweegbare afscherming rond de boor en de klem en voorzien van een interlock beveiliging.
	
	De boormachine moet zijn voorzien van een beweegbare afscherming rond de boor en de klem. Bij het verwijderen van de afscherming moet de boor in een stop gaan.

	Volledige automatische boormachines zijn voorzien van een vaste afscherming rond alle bewegende delen. Waar toegang noodzakelijk is, wordt een interlock beveiliging toegepast.

	
	De boormachine moet zijn voorzien van een vaste afscherming rond de boor en de klem. Bij het verwijderen van de afscherming moet de boor in een stop gaan.

	Er is een nulllastbeveiliging die voorkomt dat de machine na een reset, storing of stroomuitval automatisch opstart.
	
	De machine moet worden uitgeschakeld nadat er een storing, reset, noodstop of stroomonderbreking heeft plaatsgevonden. Dit voorkomt dat de machine uit zichzelf weer opstart en letsel kan veroorzaken.

	Er zijn noodstoppen aangebracht op iedere plek waar de machine kan worden bediend of waar er logischerwijs wordt gewerkt.
	
	Bij de werkplek van de bediener en op logische andere plekken zijn noodstopvoorzieningen aangebracht. Dit zijn noodstoppen, -koorden of andere voorzieningen.

	Er zijn voorzieningen om de werk- of hoofdschakelaar uit te schakelen en te vergrendelen om veilig onderhoud te kunnen plegen (Lock-out / Tag out).
	
	Werk- of hoofdschakelaar van (delen van) de machine kunnen worden uitgeschakeld en met een slot worden gelockt om veilig onderhoud aan (delen van) de machine te kunnen waarborgen. 

	Er zijn alarmen bij storingen duidelijk zichtbaar / hoorbaar.
	
	Als er visuele of akoestische alarmen op de machine zijn aangebracht, dienen deze goed te werken en op de plek van de bediener en andere logische plekken zichtbaar en/of te hoorbaar te zijn. 

	
	
	

	Stabiliteit en algehele staat
	
	

	De machine is visueel in goede staat (geen beschadigingen, deuken, kromme onderdelen of overmatig roest) en stabiel opgesteld.
	
	De machine moet in goede algemene staat zijn, staat stabiel opgesteld en niet overmatig verroest. 

	
	
	

	Verlichting
	
	

	Er is voldoende verlichting om veilig te kunnen werken en veilig onderhoud te kunnen plegen.
	
	Op de werkplek dient voldoende verlichting aanwezig te zijn om de werkzaamheden en het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. Laat bij twijfel lichtmetingen uitvoeren.

	
	
	

	Geluid
	
	

	Lawaai van de machine is beperkt tot 80 dB(A) of medewerkers dragen 
degelijke gehoorbescherming.
	
	Glasboormachines produceren over het algemeen geen hoge geluidsniveaus. Bij het boren kunnen geluidsniveaus boven de 80 dB(A) voorkomen (afhankelijk van de boor en de snelheid). Stel in deze situatie gehoorbescherming verplicht en houd toezicht op het gebruik. 	Comment by tzn: Beetje in tegenspraak met elkaar

	Bij geluidsniveaus boven de 80 dB(A) wordt met een pictogram aangegeven dat
medewerkers te maken hebben met te hoge geluidsniveaus.
	
	Plaats pictogrammen op de machine of in de veiligheidsinstructie.

	
	
	

	Elektrische voorzieningen en overige energie
	
	

	Besturings- en bedieningskasten zijn afgesloten om risico op elektrocutie tegen te gaan. 
	
	Besturings- en bedieningskasten zijn afgesloten en mogen alleen worden geopend door deskundige personen. 

	De elektriciteitskabels van de machine worden goed geleid langs de tafel of in
kabelgoten (liggen niet op de grond)
	
	Kabels van de machine zijn langs de machine gelegd of in kabelgoten en liggen nooit in het water. De kabelgoten zijn goed zichtbaar (geel-zwarte signalering) als deze over de looproute lopen. Struikelgevaar wordt tegengegaan	Comment by tzn: Kabels niet in water

	Elektrische voorzieningen zijn in goede staat (afschermingen, snoeren, kabels).
	
	Overige elektrische voorzieningen zijn voldoende afgeschermd om bij normale werkzaamheden rondom de machine overmatige slijtage, kans op beschadigen en daardoor elektrocutie tegen te gaan. 

	Overige energiebronnen (lucht, hydrauliek) zijn voldoende veilig
	
	Overige energiebronnen zoals perslucht of hydraulische systemen zijn in goede staat (geen hoorbare of zichtbare lekkages / gebreken).

	
	
	

	Gebruik koelwater
	
	

	Het water wordt voldoende vaak ververst en de bak wordt voldoende vaak schoongemaakt om blootstelling aan legionella en andere biologische agentia te voorkomen.
	
	Het water van de boormachine dient iedere twee weken te worden ververst om blootstelling aan biologische agentia te voorkomen. De bak dient ook te worden gereinigd. 

	Scherpe randen en voorwerpen
	
	

	Kappen, beplating en constructiedelen van de machine zijn zo uitgevoerd dat
zich hieraan geen scherpe randen of ruwe oppervlakken bevinden.
	
	Rondom de boormachine zijn geen scherpe, ruwe of uitstekende delen aanwezig waaraan personen zich bij normaal gebruik aan kunnen bezeren.

	
	
	

	Storten reststukken glas, afpakken glas
	
	

	Fysieke belasting wordt tegen gegaan met behulp van een kraan en vacuümheffer om glas op bokken of karren te kunnen plaatsen.
	
	De glasboormachine is voorzien van een kraan en vacuümheffer om (zware) glasplaten (indien van toepassing) van de tafel af te kunnen pakken.

	Reststukken glas kunnen op een veilige manier in een glasbak worden gelegd. Passanten zijn beschermd tegen rondvliegende stukken glas of splinters.
	
	Glasbakken zijn voorzien van een afscherming tegen rondvliegend glas als deze op een plek staat waar passanten kunnen lopen. 

	
	
	

	Onderhoud en keuring
	
	

	De machine wordt periodiek onderhouden en de elektrische voorzieningen worden conform NEN 3140 gekeurd.
	
	De machine wordt regelmatig onderhouden. Er vindt jaarlijks een NEN 3140 keuring plaats.

	
	
	

	Overige zaken
	
	

	
	
	Benoem overige zaken die tijdens de inspectie naar voren zijn gekomen
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