	Checklist Machineveiligheid Verticale Slijpmachine
	Locatie machine:
	

	Naam machine:
	
	Bouwjaar machine:
	



	Onderwerp
	In orde: ja / nee / n.v.t.
	Benodigde actie (toelichting is schuingedrukt, bedoeld om de juiste maatregelen te bepalen)

	Bediening machine

	De teksten in en op de machine in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten op de machine zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht.

	De teksten op het bedieningspaneel zijn duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten op het bedieningspaneel zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht.

	Het bedieningspaneel is op een veilige locatie geplaatst (geen aanrijd-, struikel- of uitglijdgevaar).
	
	Operators moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, zonder risico’s vanuit de werkomgeving (intern transport, struikelen over kabelgoten, oneffen vloeren etc.). 

	De bediening van de machine is logisch uitgevoerd.
	
	De bediening van de machine moet logisch zijn (knop naar voren correspondeert met deel machine naar voren).

	
	
	

	Veiligheidsinformatie, instructie en pictogrammen

	Op de machine zijn de volgende gegevens (duidelijk leesbaar en onuitwisbaar) aangebracht: naam van de fabrikant en adres, CE-markering, serie- of typeaanduiding, serienummer (voor zover bestaand) en bouwjaar.
	
	Op de machine moet informatie (typeplaatje) zijn aangebracht waarop deze gegevens zijn aangebracht. Op een machine van na 1995 moet ook een CE markering zijn aangebracht. Overleg met de leverancier bij het ontbreken van de juiste gegevens. 

	Er is een duidelijke gebruiks-/ veiligheidsinstructie aanwezig bij de machine.
	
	Op of nabij de machine dienen de gebruiksinstructies beschikbaar te zijn. Tevens dienen veiligheidsinstructies beschikbaar te zijn. 

	Op de machine of in de werkinstructie is aangegeven (met pictogrammen) welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
	
	Op de werkinstructie en/of op de machine dient te worden aangegeven welke PBM moeten worden gedragen. Voor verticale slijpmachines geldt over het algemeen: Snijbestendige werkkleding, snijbestendige handschoenen (snijweerstand 3), veiligheidsbril, veiligheidsschoenen.

	
	
	

	Beveiligingen en alarmen

	Er is een nulllastbeveiliging die voorkomt dat de machine na een reset, storing of stroomuitval automatisch opstart.
	
	De machine moet worden uitgeschakeld nadat er een storing, reset, noodstop of stroomonderbreking heeft plaatsgevonden. Dit voorkomt dat de machine uit zichzelf weer opstart en letsel kan veroorzaken

	Er zijn noodstoppen aangebracht op iedere plek waar de machine kan worden bediend of waar er logischerwijs wordt gewerkt.
	
	Bij de werkplek van de bediener en op logische andere plekken zijn noodstopvoorzieningen aangebracht. Dit zijn noodstoppen, -koorden of andere voorzieningen

	De invoer van het glas is voldoende afgeschermd om beknelling en intrekken van lichaamsdelen te voorkomen.
	
	De invoer van de machine is voorzien van een extra afschermingsplaat, veiligheidsmat of een voldoende nauwe opening om beknelling van handen en intrekgevaar te voorkomen.

	De uitvoer van het glas is voorzien van een beveiliging (stop van het glas of een optisch of akoestisch signaal) om te voorkomen / waarschuwen als het glas van de machine dreigt af te lopen. 
	
	De uitvoer van het glas is voorzien van een beveiliging (stop van het glas of een optisch of akoestisch signaal) om te voorkomen / waarschuwen als het glas van de machine dreigt af te lopen.

	Er zijn voorzieningen om de werk- of hoofdschakelaar uit te schakelen en te vergrendelen om veilig onderhoud te kunnen plegen (Lock-out / Tag out).
	
	Werk- of hoofdschakelaar van (delen van) de machine kunnen worden uitgeschakeld en met een slot worden gelockt om veilig onderhoud aan (delen van) de machine te kunnen waarborgen. 

	Alarmen zijn bij storingen duidelijk zichtbaar / hoorbaar.
	
	Als er visuele of akoestische alarmen op de machine zijn aangebracht, dienen deze goed te werken en op de plek van de bediener en andere logische plekken zichtbaar en/of te horen te zijn. 

	
	
	

	Stabiliteit en algehele staat

	De machine is visueel in goede staat (geen beschadigingen, deuken, kromme onderdelen of overmatig roest) en staat stabiel opgesteld.
	
	De machine moet in goede algemene staat zijn, stabiel opgesteld en niet overmatig verroest. 

	De verticale en horizontale rollen voor transport van het glas zijn in goede staat. 
	
	De rollen voor het transporten van glas zijn rond, draaien goed en zijn goed op elkaar afgestemd. Dit geldt ook voor aansluitingen van andere rollenbanen op de machine.

	De slijpmachine is voorzien van een voldoende hoge begeleiding om glasplaten (zie gebruikshandleiding voor toegestane maten) veilig over de machine te begeleiden.
	
	In de gebruikshandleiding / documentatie is beschreven welke maten op de machine mogen worden geslepen. De hoogte van de machine dient hierop te zijn afgestemd. 

	
	
	

	Verlichting

	Er is voldoende verlichting om veilig te kunnen werken en veilig onderhoud te kunnen plegen.
	
	Op de werkplek dient voldoende verlichting aanwezig te zijn om de werkzaamheden en het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. Laat bij twijfel lichtmetingen uitvoeren.

	
	
	

	Geluid

	Lawaai van de machine is beperkt tot 80 dB(A) of dragen de medewerkers 
degelijke gehoorbescherming.
	
	Slijpmachines produceren over het algemeen geen hoge geluidsniveaus. Een normaal werkende machine produceert geen schadelijke geluidsniveaus.

	Bij geluidsniveaus boven de 80 dB(A) is met een pictogram aangegeven dat
medewerkers te maken hebben met te hoge geluidsniveaus.
	
	Plaats pictogrammen op de machine of in de veiligheidsinstructie

	
	
	

	Elektrische voorzieningen en overige energie

	Besturings- en bedieningskasten zijn afgesloten om risico op elektrocutie tegen te gaan. 
	
	Besturings- en bedieningskasten zijn afgesloten en mogen alleen worden geopend door deskundige personen. Sluit de kasten af.

	Elektriciteitskabels van de machine worden goed geleid langs de tafel of in
kabelgoten (liggen niet op de grond waar ze kunnen beschadigen en aanleiding
geven tot struikelgevaar)
	
	Kabels van de machine zijn langs de machine gelegd of in kabelgoten. De kabelgoten zijn goed zichtbaar (geel-zwarte signalering) als deze over de looproute lopen. Struikelgevaar wordt tegengegaan.

	Elektrische voorzieningen zijn in goede staat (afschermingen, snoeren, kabels)
	
	Overige elektrische voorzieningen zijn voldoende afgeschermd om bij normale werkzaamheden rondom de machine overmatige slijtage, kans op beschadigen en daardoor elektrocutie tegen te gaan. 

	Overige energiebronnen (lucht, hydrauliek) zijn voldoende veilig.
	
	Overige energiebronnen zoals perslucht of hydraulische systemen zijn in goede staat (geen hoorbare of zichtbare lekkages / gebreken).

	
	
	

	Scherpe randen en voorwerpen

	Kappen, beplating en constructiedelen van de machine zijn zo uitgevoerd dat
zich hieraan geen scherpe randen of ruwe oppervlakken bevinden.
	
	Rondom de snijtafel zijn geen scherpe, ruwe of uitstekende delen aanwezig waaraan personen zich bij normaal gebruik aan kunnen bezeren.

	
	
	

	Afpakken glas

	Fysieke belasting wordt tegengegaan met behulp van een kraan en vacuümheffer om glas op bokken of karren te kunnen plaatsen.
	
	De snijtafel is voorzien van een kraan en vacuümheffer om (zware) glasplaten van de tafel af te kunnen pakken.

	
	
	

	Onderhoud en keuring

	De machine wordt periodiek onderhouden en de elektrische voorzieningen worden conform NEN 3140 gekeurd.
	
	De machine wordt regelmatig onderhouden. Er vindt jaarlijks een NEN 3140 keuring plaats.

	
	
	

	Overige zaken

	
	
	Benoem overige zaken die tijdens de inspectie naar voren zijn gekomen
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