	Checklist Machineveiligheid snijtafel (enkel, gelaagd)
	Locatie machine:
	

	Naam machine:
	
	Bouwjaar machine:
	



	Onderwerp
	In orde: ja / nee / n.v.t.
	Benodigde actie (toelichting is schuingedrukt, bedoeld om de juiste maatregelen te bepalen)

	Bediening machine

	De teksten in en op de machine zijn in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten op de machine zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht.

	De teksten op het bedieningspaneel zijn duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten op de machine zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht.

	Het bedieningspaneel is op een veilige locatie geplaatst (geen aanrijd-, struikel- of uitglijdgevaar).
	
	Operators moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, zonder risico’s vanuit de werkomgeving (intern transport, struikelen over kabelgoten, oneffen vloeren etc.). 

	De bediening van de machine is logisch uitgevoerd.
	
	De bediening van de machine moet logisch zijn (knop naar voren correspondeert met deel machine naar voren).

	
	
	

	Veiligheidsinformatie, instructie en pictogrammen

	Op de machine zijn de volgende gegevens (duidelijk leesbaar en onuitwisbaar) aangebracht: naam van de fabrikant en adres, CE-markering, serie- of typeaanduiding, serienummer (voor zover bestaand) en bouwjaar.
	
	Op de machine moet informatie (typeplaatje) zijn aangebracht waarop deze gegevens zijn aangebracht. Op een machine van na 1995 moet ook een CE markering zijn aangebracht. Overleg met de leverancier bij het ontbreken van de juiste gegevens. 

	Er is een duidelijke gebruiks-/ veiligheidsinstructie aanwezig bij de machine.
	
	Op of nabij de machine dienen de gebruiksinstructies beschikbaar te zijn. Tevens dienen veiligheidsinstructies beschikbaar te zijn. 

	Op de machine of in de werkinstructie is aangegeven (met pictogrammen) welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
	
	Op de werkinstructie en/of op de machine dient te worden aangegeven welke PBM moeten worden gedragen. Voor snijtafels geldt over het algemeen: Snijbestendige werkkleding, snijbestendige handschoenen (snijweerstand 3), gehoorbescherming (i.v.m. storten glas), veiligheidsbril, veiligheidsschoenen.

	
	
	

	Beveiligingen en alarmen

	Er is een hold-to-run bediening voor de kanteltafel.
	
	Bij het handmatig kantelen van een kanteltafel is de bediening zo uitgevoerd dat deze vastgehouden moet worden. Deze mag niet automatisch gaan omdat dit het risico op beknelling vergroot. De bediener moet een goed overzicht hebben over de tafel bij het kantelen.

	Er is een nulllastbeveiliging die voorkomt dat de machine na een reset, storing of stroomuitval automatisch opstart.
	
	De machine moet worden uitgeschakeld nadat er een storing, reset, noodstop of stroomonderbreking heeft plaatsgevonden. Dit voorkomt dat de machine uit zichzelf weer opstart en letsel kan veroorzaken.

	Er zijn noodstoppen aangebracht op iedere plek waar de machine kan worden bediend of waar er logischerwijs wordt gewerkt.
	
	Bij de werkplek van de bediener en op logische andere plekken zijn noodstopvoorzieningen aangebracht. Dit zijn noodstoppen, -koorden of andere voorzieningen.

	De snijkop en het snijmesje zijn voldoende beveiligd (fysieke afscherming en/of een lichtscherm om letsel door bewegende delen te voorkomen).
	
	De snijkop van de snijtafel beweegt heen en weer. Als er openingen aan de bovenzijde of aan de onderzijde van de snijbrug zijn, waarbij vingers of handen in aanraking kunnen komen met de bewegende snijkop of snijmes, dient dit te worden beveiligd met een afscherming of lichtscherm. 

	De machine is rondom voldoende beveiligd bij een bewegende snijbrug (als deze een snelheid heeft van meer dan 0,7m/s).
	
	Als de snijtafel een snijbrug heeft die kan bewegen (links en rechts) voor het automatisch op maat snijden van het glas, dient deze met een voldoende hoog hekwerk, beveiligingsmatten of een lichtscherm te zijn beveiligd. 

	Openingen tussen de snijtafel en de beweegbare positioneerstop voor het positioneren van het glas zijn voorzien van een beveiliging om beknelling van vingers te voorkomen.
	
	Als er automatische positioneerstops zijn aangebracht voor het positioneren van glas zijn deze afgeschermd met een hekwerk of lichtscherm.

	Klemmen om het glas voor het snijden vast te klemmen zijn veilig uitgevoerd. Handen en vingers kunnen niet onder de klem komen.
	
	De klem is voorzien van een zo een klein mogelijke opening en/of een lichtscherm om beklemming van vingers te voorkomen. 

	De machine valt bij het openen van een te openen afscherming direct uit en kan niet met een geopende afscherming in werking worden gezet.
	
	Als een beweegbare afscherming of hekwerk wordt geopend, valt de machine stil en kan deze niet worden opgestart als de beveiliging nog is geopend. 

	Er zijn voorzieningen om de werk- of hoofdschakelaar uit te schakelen en te vergrendelen om veilig onderhoud te kunnen plegen (Lock-out / Tag out).
	
	Werk- of hoofdschakelaar van (delen van) de machine kunnen worden uitgeschakeld en met een slot worden gelockt om veilig onderhoud aan (delen van) de machine te kunnen waarborgen. 

	Alarmen bij storingen zijn duidelijk zichtbaar / hoorbaar.
	
	Als er visuele of akoestische alarmen op de machine zijn aangebracht, dienen deze goed te werken en op de plek van de bediener en andere logische plekken zichtbaar en/of te horen te zijn. 

	
	
	

	Stabiliteit en algehele staat

	De machine is visueel in goede staat (geen beschadigingen, deuken, kromme onderdelen of overmatig roest) en staat stabiel opgesteld.
	
	De machine moet in goede algemene staat zijn, stabiel opgesteld en niet overmatig verroest. 

	De viltenbescherming van de tafel is in goede staat.
	
	De viltenbescherming van de snijtafel is zonder schade 

	Het lucht voor het gemakkelijk draaien en schuiven van het glas werkt naar behoren.
	
	Het lucht om het glas zonder schade en fysieke belasting over de tafel te kunnen verplaatsen werkt naar behoren. 

	
	
	

	Verlichting

	Er is voldoende verlichting om veilig te kunnen werken en veilig onderhoud te kunnen plegen.
	
	Op de werkplek dient voldoende verlichting aanwezig te zijn om de werkzaamheden en het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. Laat bij twijfel lichtmetingen uitvoeren.

	
	
	

	Geluid

	Lawaai van de machine is beperkt tot 80 dB(A) of dragen de medewerkers 
degelijke gehoorbescherming.
	
	Snijtafels produceren over het algemeen geen hoge geluidsniveaus. Bij het blazen van lucht en het storten van glas in glasbakken ontstaan echter vaak te hoge geluidsniveaus, boven de 85 dB(A). Stel in deze situatie gehoorbescherming verplicht en houd toezicht op het gebruik. 

	Bij geluidsniveaus boven de 80 dB(A) is met een pictogram aangegeven dat
medewerkers te maken hebben met te hoge geluidsniveaus.
	
	Plaats pictogrammen op de machine of in de veiligheidsinstructie.

	
	
	

	Elektrische voorzieningen en overige energie

	Besturings- en bedieningskasten zijn afgesloten om risico op elektrocutie tegen te gaan. 
	
	Besturings- en bedieningskasten zijn afgesloten en mogen alleen worden geopend door deskundige personen. Sluit de kasten af.

	De elektriciteitskabels van de machine worden goed geleid langs het de tafel of in
kabelgoten (liggen niet op de grond). Vallend glas kan deze niet beschadigen. 
	
	Kabels van de machine zijn langs de machine gelegd of in kabelgoten. De kabelgoten zijn goed zichtbaar (geel-zwarte signalering) als deze over de looproute lopen. Struikelgevaar wordt tegengegaan.

	Elektrische voorzieningen zijn in goede staat (afschermingen, snoeren, kabels).
	
	Overige elektrische voorzieningen zijn voldoende afgeschermd om bij normale werkzaamheden rondom de machine overmatige slijtage, kans op beschadigen en daardoor elektrocutie tegen te gaan. 

	Overige energiebronnen (lucht, hydrauliek) zijn voldoende veilig.
	
	Overige energiebronnen zoals perslucht of hydraulische systemen zijn in goede staat (geen hoorbare of zichtbare lekkages / gebreken).

	
	
	

	Scherpe randen en voorwerpen

	Kappen, beplating en constructiedelen van de machine zijn zo uitgevoerd dat
zich hieraan geen scherpe randen of ruwe oppervlakken bevinden.
	
	Rondom de snijtafel zijn geen scherpe, ruwe of uitstekende delen aanwezig waaraan personen zich bij normaal gebruik aan kunnen bezeren.

	
	
	

	Hete delen van de machine

	De gloeispiraal is voldoende afgeschermd om letsel door hitte te voorkomen.
	
	Snijtafels voor gelaagd glas welke zijn voorzien van een gloeispiraal voor het wegsmelten van de folie, moet zijn afgeschermd om letsel door hitte te voorkomen.

	
	
	

	Veiligheid automatisch startende onderdelen machine

	Automatisch startende magazijnen, kanteltafels en/of sorteerunits zijn voorzien van een voldoende hoog en fijnmazig hekwerk rondom en kan deze ruimte alleen via een deur worden betreden die na openen de machine uitschakelt.
	
	Alle automatisch startende onderdelen van de machine (magazijnen voor het opslaan en aanvoeren van glas, vacuüm oplegsystemen, kanteltafels, sorteersystemen etc.) zijn in het geheel afgeschermd met een voldoende hoog en fijnmazig hekwerk. Toegangsdeuren tot de afgeschermde ruimte zijn voorzien van een interlock beveiliging die de machine stopt bij het openen van de deur. 

	
	
	

	Storten reststukken glas, afpakken glas

	Fysieke belasting wordt tegengegaan met behulp van een kraan en vacuümheffer om glas op bokken of karren te kunnen plaatsen.
	
	De snijtafel is voorzien van een kraan en vacuümheffer om (zware) glasplaten van de tafel af te kunnen pakken

	Reststukken glas kunnen op een veilige manier in een glasbak worden gelegd. Passanten zijn beschermd tegen rondvliegende stukken glas of splinters.
	
	Glasbakken staan in de buurt van de operator, zijn voorzien van een afscherming tegen rondvliegend glas als deze op een plek staat waar passanten kunnen lopen. 

	
	
	

	Onderhoud en keuring

	De machine wordt periodiek onderhouden en de elektrische voorzieningen worden conform NEN 3140 gekeurd.
	
	De machine wordt regelmatig onderhouden. Er vindt jaarlijks een NEN 3140 keuring plaats.

	
	
	

	Overige zaken

	
	
	Benoem overige zaken die tijdens de inspectie naar voren zijn gekomen
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