	Checklist Machineveiligheid Vacuümheffer
	Locatie machine:
	

	Naam machine:
	
	Bouwjaar machine:
	



	Onderwerp
	In orde: ja / nee / n.v.t.
	Benodigde actie (toelichting is schuingedrukt, bedoeld om de juiste maatregelen te bepalen)

	Bediening machine

	De teksten op de vacuümheffer zijn in de Nederlandse taal.
	
	Alle teksten zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht

	De teksten op het bedieningspaneel zijn duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal
	
	Alle teksten op het bedieningspaneel zijn in de Nederlandse taal (of de taal van de gebruiker) aangebracht

	De vacuümheffer kan veilig worden gebruikt.
	
	Operators moeten veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren, zonder risico’s vanuit de werkomgeving (intern transport, struikelen over kabelgoten, oneffen vloeren etc.). 

	De bediening van de vacuümheffer is logisch uitgevoerd
	
	De bediening moet logisch zijn (knop naar voren correspondeert met machine naar voren, links is naar links en rechts is naar rechts)

	Het lossen van het glas vindt plaats met een dubbele handeling. 
	
	Het lossen van het glas doormiddel van een dubbel handeling voorkomt dat het glas onbedoeld losgelaten wordt en valt. Er moeten dus twee verschillende handelingen worden verricht om het glas los te laten. Bijvoorbeeld vacuüm uitzetten en daarna glas los. 

	Het kantelen /draaien van de vacuümheffer is uitgevoerd middels het hold-to-run principe.
	
	Er moet een knop worden ingedrukt/vastgehouden om de vacuümheffer te kunnen draaien. Bij loslaten van de knop of het loslaten van het kantelen of draaien stop het draaien.

	
	
	

	Veiligheidsinformatie, instructie en pictogrammen

	Op de machine zijn de volgende gegevens (duidelijk leesbaar en onuitwisbaar) aangebracht: naam van de fabrikant en adres, CE-markering, serie- of typeaanduiding, serienummer (voor zover bestaand), bouwjaar, eigen gewicht en maximaal te heffen gewicht.
	
	Op de machine moet informatie (typeplaatje) zijn aangebracht waarop deze gegevens zijn aangebracht. Op een machine van na 1995 moet ook een CE markering zijn aangebracht. Overleg met de leverancier bij het ontbreken van de juiste gegevens. 

	Op of nabij de machine is een duidelijke gebruiks-/ veiligheidsinstructie aanwezig.
	
	Op of nabij de machine dienen de gebruiksinstructies beschikbaar te zijn. Tevens dienen veiligheidsinstructies beschikbaar te zijn. 

	Op de machine of in de werkinstructie is aangegeven (met pictogrammen) welke persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gedragen.
	
	Op de werkinstructie en/of op de machine dient te worden aangegeven welke PBM moeten worden gedragen. Voor vacuümheffers geldt over het algemeen: Snijbestendige werkkleding, snijbestendige handschoenen (snijweerstand 3), veiligheidsbril, veiligheidsschoenen (voorzien van wreef cap), en stootcap of helm

	
	
	

	Beveiligingen en alarmen

	De vacuümheffer is voorzien van goed zichtbare vacuümmeters. De vacuümmeters zijn te allen tijde zichtbaar voor de operator. 
	
	De vacuümmeters zijn altijd goed zichtbaar en het juiste vacuüm is altijd goed afleesbaar (bijvoorbeeld door rode en groene zones)

	Bij vacuümverlies en het bereiken van de gevarenzone moet er een akoestisch (goed hoorbaar) of optisch (goed zichtbaar) signaal zijn dat de bediener waarschuwt. Dit signaal werk ook bij een storing (stroomuitval)
	
	Als het vacuüm in de gevarenzone komt moet er een waarschuwingssignaal komen. Dit kan zowel een lichtsignaal als een geluidssignaal zijn. Dit alarm moet ook werken bij uitval van stroom of bij andere storingen.

	De vacuümheffer is voorzien van beveiligingen bij vacuüm verlies. 
	
	· Bij een vacuümheffer met een vacuümpomp, moet er een reservevacuüm zijn met een terugslagklap tussen de pomp en het reservevacuüm. 
· Bij een vacuümheffer met een venturisysteem (op lucht) moet er een druk reservoir of een vacuümreservoir aanwezig zijn tussen het reservevacuüm en het venturisysteem, zo dicht als mogelijk bij het vacuümsysteem. Als geen vacuümreserve mogelijk is, dan dient iedere nozzle te zijn uitgerust met een terugslagklep.

	De vacuümheffer kan bij uitval van stroom het glas minimaal vijf minuten vasthouden (niet noodzakelijk in volledig afgesloten en beveiligde ruimtes zonder personen).
	
	Om de risico’s op het vallen van glas te beperken en daarmee letsel van de operator, moet bij het uitvallen van het vacuüm het glas minimaal vijf minuten in de vacuümheffer blijven hangen. 

	De vacuümheffer voor het werken op bouwplaatsen is voorzien van een extra uitvalbeveiliging voor het glas of er is een dubbel vacuümsysteem, met vacuüm reserves die zijn aangesloten op een aparte set vacuümzuigers.  
	
	Vacuümheffers die worden gebruikt op bouwplaatsen moeten zijn voorzien van een dubbel vacuümsysteem. Dit zorgt ervoor dat het bij uitvallen van één vacuümcircuit het andere vacuümcircuit dit opvangt. Als dit niet aanwezig is, dient er een extra valbeveiliging te worden gebruikt. 	Comment by tzn: In AC staat: dubbel + uitval

	
	
	

	Juiste type vacuümheffer

	Het maximale hijsgewicht van de vacuümheffer is afgestemd op het maximale hijsgewicht van de kraan.
	
	Controleer of het maximale hijsvermogen van de kraan gelijk is aan of hoger is dan het hijsvermogen van de vacuümheffer.

	De vorm en de plaatsing van de vacuümzuigers en heffer zijn in overeenstemming met het glas dat moet worden gehesen.
	
	Controleer of de vacuümzuigers en -heffer geschikt zijn voor het type glas dat wordt gehesen (aangepaste zuigers of heffer voor smalle glasplaten of platen met gaten of extra grote platen). Let op, ovalen heffers met een enkele vacuüm zuiger niet gebruiken voor grote dunne platen (3 of 4 mm) enkel glas.

	
	
	

	Algehele staat
	
	

	De vacuümheffer is visueel in goede staat.
	
	· De bediening is in goede staat
· Rubbers van de vacuümzuigers zijn in goede staat, goed bevestigd,  soepel en niet uitgedroogd. Er zijn geen happen uit en er zitten geen scheuren in.
· Het hijsoog is niet beschadigd.
· Er zijn geen zichtbare overige beschadigingen die de werking van de vacuümheffer nadelig beïnvloeden en de veiligheid in het geding brengen.


	De vacuümslangen zijn goed bevestigd en in goede staat.
	
	Vacuümslangen zijn in goede staat (niet geknapt, gescheurd of uitgedroogd) en zijn goed bevestigd met geperste koppelingen.

	
	
	

	Verlichting

	Er is voldoende verlichting om veilig te kunnen werken en veilig onderhoud te kunnen plegen.
	
	Op de werkplek dient voldoende verlichting aanwezig te zijn om de werkzaamheden en het onderhoud veilig te kunnen uitvoeren. Laat bij twijfel lichtmetingen uitvoeren.

	Elektrische voorzieningen en overige energie

	De bekabeling van de machine is in goede staat en er is bij normaal gebruik geen verhoogde kans op extra slijtage.
	
	De bekabeling van de machine moet in goede staat zijn. Controleer ook de ophanging van de bekabeling. Is deze veilig en veroorzaakt deze geen verhoogde kans op slijtage of beschadigen. 


	
	
	

	Veiligheid automatisch startende onderdelen machine

	Automatisch startende vacuümheffers (oplegsystemen) zijn voorzien van een voldoende hoog en fijnmazig hekwerk rondom en deze ruimte kan alleen via een deur worden betreden die na openen de machine uitschakelt.
	
	Alle automatisch startende vacuüm oplegsystemen zijn in het geheel afgeschermd met een voldoende hoog en fijnmazig hekwerk. Toegangsdeuren tot de afgeschermde ruimte zijn voorzien van een interlock beveiliging die de machine stopt bij het openen van de deur. 

	
	
	

	Onderhoud en keuring

	De machine wordt periodiek onderhouden en de elektrische voorzieningen worden conform NEN 3140 gekeurd.
	
	De machine wordt regelmatig onderhouden. Er vindt jaarlijks een NEN 3140 keuring plaats. Bij vacuümheffers op accu wordt de werking van de accu periodiek gecontroleerd. 

	
	
	

	Overige zaken

	
	
	Benoem overige zaken die tijdens de inspectie naar voren zijn gekomen
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